

Приложение

к приказу Департамента архитектуры, строительства

и дорожного комплекса Томской области

от 02.08.2012 № 20-п

(извлечение)

**Региональные индексы изменения сметной стоимости   
строительства на территории Томской области**

Региональные индексы изменения сметной стоимости строительства предназначены для определения текущей сметной стоимости   
на территории Томской области базисно-индексным методом.

**I. Индексы к полной сметной стоимости СМР   
к ценам 2001 года (без учета ндс)**

*(Индексы применяются к полной сметной стоимости с учетом накладных расходов и сметной прибыли   
по нормативам на 01.01.2000г. Для ремонтно-строительных работ следует пользоваться индексами по статьям затрат,   
приведенным в таблице 1.2 раздела I)*

Таблица 1.1

| **Виды строительства** | **Тип** | **Индексы к базе 2001 г.** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФЕР** | **ТЕР** |
| **Общеотраслевое строительство** | Общеотраслевое строительство | 6,50 | 5,58 |
| **Многоквартирные жилые дома** | |  |  |
|  | Кирпичные | 6,75 | 5,97 |
|  | Панельные | 6,89 | 6,22 |
|  | Монолитные | 6,25 | 5,47 |
|  | Прочие | 6,54 | 5,77 |
| **Административные здания** | | 5,89 | 4,72 |
| **Объекты образования** | |  |  |
|  | Детские сады | 5,66 | 5,22 |
|  | Школы | 5,35 | 4,71 |
|  | Прочие | 5,56 | 5,04 |
| **Объекты здравоохранения** | |  |  |
|  | Поликлиники | 6,51 | 5,63 |
|  | Больницы | 6,48 | 5,18 |
|  | Прочие | 6,48 | 5,33 |
| **Объекты спортивного назначения** | |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный центр | 6,01 | 4,39 |
| **Объекты культуры** | |  |  |
|  | Дом культуры | 6,80 | 5,71 |
| **Автомобильные дороги** | |  |  |
|  | Дороги общего назначения | 6,94 | 6,60 |
|  | Дороги местного назначения | 6,65 | 6,49 |
|  | Прочие дороги | 6,89 | 6,58 |
| **Мосты** | |  |  |
|  | Мост автомобильный | 8,57 | 6,86 |
| **Путепроводы** | | 7,73 | 6,85 |
| **Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами** | |  |  |
|  | Напряжением на 1 кВ | 3,16 | 3,79 |
|  | Напряжением на 6 кВ | 6,20 | 5,24 |
|  | Напряжением на 10 кВ | 5,04 | 5,17 |
| **Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами** | |  |  |
|  | Напряжением на 1 кВ | 4,63 | 4,35 |
|  | Напряжением на 6 кВ | 4,62 | 5,03 |
|  | Напряжением на 10 кВ | 4,82 | 4,77 |
| **Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами** | |  |  |
|  | Напряжением на 6 кВ | 5,64 | 4,93 |
|  | Напряжением на 10 кВ | 4,65 | 4,84 |
| **Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами** | |  |  |
|  | Напряжением на 6 кВ | 4,50 | 4,59 |
|  | Напряжением на10 кВ | 4,28 | 4,35 |
| **Сети наружного освещения с прокладкой кабеля** | |  |  |
|  | На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 7,80 | 6,20 |
|  | На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 5,81 | 5,28 |
| **Прокладка трубопроводов теплоснабжения** | |  |  |
|  | Прокладка в непроходных каналах | 6,16 | 3,97 |
|  | Прокладка надземная | 5,14 | 2,81 |
|  | Прокладка бесканальная | 6,72 | 6,26 |
| **Внешние инженерные сети водопровода из труб** | |  |  |
|  | асбестоцементных | 8,72 | 6,12 |
|  | чугунных напорных раструбных | 6,98 | 6,20 |
|  | стальных | 6,42 | 5,29 |
|  | железобетонных | 6,38 | 6,63 |
|  | полиэтиленовых | 5,08 | 4,09 |
| **Внешние инженерные сети канализации из труб** | |  |  |
|  | асбестоцементных | 8,58 | 6,32 |
|  | чугунных безнапорных раструбных | 7,79 | 6,79 |
|  | железобетонных безнапорных раструбных | 7,54 | 8,34 |
|  | бетонных безнапорных раструбных | 7,32 | 7,20 |
|  | полиэтиленовых | 8,03 | 5,85 |
| **Внешние сети газопровода из труб** | |  |  |
|  | полиэтиленовых | 6,60 | 5,15 |
|  | стальных | 6,79 | 5,92 |
| **Котельные** | Котельные | 6,12 | 5,43 |
| **Очистные сооружения** | Очистные сооружения | 6,28 | 5,87 |

**Справочная информация**

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Среднемесячная заработная плата,  учтенная при расчете индексов на III квартал 2012 г., руб. | 24157,6 |
| 2. | Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья (без НДС), руб. | 30430 |
| 3. | Индексы к статьям затрат базисной стоимости ТЕР-2001: |  |
|  | - оплата труда рабочих (разряд 4,0) | 10,77 |
|  | - эксплуатация строительных машин | 6,68 |
|  | - стоимость материалов | 4,35 |
| 4. | Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001: |  |
|  | - оплата труда рабочих (разряд 4,0) | 15,15 |
|  | - эксплуатация строительных машин | 7,78 |
|  | - стоимость материалов | 4,89 |

II. Индексы на технологическое оборудование (без учета НДС)

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы к уровню цен: | |
| 1991 г. | 2001 г. |
| **1.** | **Экономика в целом** | **56,09** | **3,52** |
| 2. | Электроэнергетика | 66,41 | 3,74 |
| 3. | Нефтедобывающая | 80,59 | 3,59 |
| 4. | Газовая | 70,01 | 3,24 |
| 5. | Угольная | 51,43 | 3,98 |
| 6. | Сланцевая | 62,49 | 3,99 |
| 7. | Торфяная | 49,94 | 3,70 |
| 8. | Черная металлургия | 48,52 | 3,40 |
| 9. | Цветная металлургия | 57,86 | 3,93 |
| 10. | Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая | 76,58 | 3,62 |
| 11. | Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение | 38,57 | 3,60 |
| 12. | Приборостроение | 38,77 | 3,74 |
| 13. | Автомобильная промышленность | 37,11 | 3,57 |
| 14. | Тракторное и с/х машиностроение | 38,47 | 3,63 |
| 15. | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 53,34 | 3,46 |
| 16. | Строительных материалов | 56,50 | 3,59 |
| 17. | Легкая | 37,53 | 3,29 |
| 18. | Пищевкусовая | 40,45 | 3,45 |
| 19. | Микробиологическая | 65,16 | 3,43 |
| 20. | Полиграфическая | 26,38 | 3,46 |
| 21. | Сельское хозяйство | 73,55 | 3,48 |
| 22. | Строительство | 54,94 | 3,49 |
| 23. | Транспорт | 50,89 | 3,37 |
| 24. | Связь | 39,08 | 3,04 |
| 25. | Торговля и общественное питание | 47,96 | 3,29 |
| 26. | Жилищное строительство | 39,81 | 3,43 |
| 27. | Бытовое обслуживание населения | 37,84 | 3,45 |
| 28. | Образование | 50,78 | 3,14 |
| 29. | Здравоохранение | 58,28 | 3,23 |
| 30. | По объектам непроизводственного назначения | 35,45 | 3,20 |

III. Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС)

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы к уровню цен: | |
| 1991 г. | 2001 г. |
| **1.** | **Экономика в целом** | **64,14** | **6,62** |
| 2. | Электроэнергетика | 71,72 | 6,98 |
| 3. | Нефтедобывающая | 79,69 | 5,83 |
| 4. | Газовая | 74,66 | 5,82 |
| 5. | Угольная | 32,73 | 7,48 |
| 6. | Сланцевая | 76,54 | 7,90 |
| 7. | Торфяная | 71,68 | 7,83 |
| 8. | Черная металлургия | 33,29 | 6,26 |
| 9. | Цветная металлургия | 42,05 | 6,07 |
| 10. | Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая | 37,84 | 7,80 |
| 11. | Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение | 78,86 | 7,10 |
| 12. | Приборостроение | 43,45 | 7,14 |
| 13. | Автомобильная промышленность | 65,47 | 7,66 |
| 14. | Тракторное и с/х машиностроение | 39,29 | 5,93 |
| 15. | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 52,93 | 7,21 |
| 16. | Строительных материалов | 62,67 | 8,48 |
| 17. | Легкая | 56,59 | 6,12 |
| 18. | Пищевкусовая | 52,64 | 6,73 |
| 19. | Микробиологическая | 62,32 | 6,26 |
| 20. | Полиграфическая | 78,23 | 8,54 |
| 21. | Сельское хозяйство | 59,56 | 7,31 |
| 22. | Строительство | 52,67 | 5,01 |
| 23. | Транспорт | 67,61 | 9,61 |
| 24. | Связь | 71,77 | 6,01 |
| 25. | Торговля и общественное питание | 74,16 | 9,11 |
| 26. | Жилищное строительство | 51,34 | 6,46 |
| 27. | Бытовое обслуживание населения | 63,18 | 8,23 |
| 28. | Образование | 59,66 | 6,00 |
| 29. | Здравоохранение | 62,73 | 6,24 |
| 30. | По объектам непроизводственного назначения | 73,44 | 8,32 |

**VI. Индексы на перевозки грузов (без учета ндс)**

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Индексы к ФССЦ-2001  с учетом поясных коэффициентов | |
| 1,25 | 1,80 |
|  | ФССЦ-2001 на перевозку грузов для строительства: |  | |
| 1. | Автомобильным транспортом | 7,54 | 5,23 |
| 1.1. | Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) | 7,37 | 5,12 |
| 1.2. | Бортовой автомобиль, г/п 5 т (таблица 03-02) | 6,18 | 4,29 |
| 1.3. | Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) | 6,18 | 4,29 |
| 1.4. | Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-22) | 7,54 | 5,23 |
| 2. | Железнодорожным транспортом (Раздел 5) | 5,70 | |

**VII.I. Индексы на погрузочно-разгрузочные работы к ФССЦ-2001 (без учета ндс)**

Таблица 7

|  |  | Код | | Код | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение кода | Наименование работ | 01-01-01 | 01-01-02 | 01-01-01 | 01-01-02 |
| Погрузка | Разгрузка | Погрузка | Разгрузка |
| ***текущий индекс к базе ФССЦ-2001  с учетом поясных коэффициентов*** | | | |
| **1,25** | | **1,80** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -001 | Бетонов или растворов | 7,64 | 7,97 | 5,18 | 5,38 |
| -002 | Блок боксов для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10т и более | 7,61 | 7,61 | 5,35 | 4,40 |
| -003. | Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 9,12 | 9,12 | 6,44 | 6,44 |
| -004 | Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 т до 6 т | 8,54 | 8,54 | 5,76 | 5,76 |
| -005 | Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 7,70 | 7,70 | 5,41 | 5,41 |
| -006 | Изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | 9,08 | 9,08 | 6,41 | 2,26 |
| -007 | Леса круглого | 9,79 | 9,79 | 6,71 | 6,71 |
| -008 | Леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 8,99 | 8,99 | 6,37 | 6,37 |
| -009 | Д  ров | 9,08 | 9,08 | 6,44 | 6,44 |
| -010 | Камня естественного без штабеливания (ленточными транспортерами) | 5,65 | 5,65 | 3,34 | 3,34 |
| -011 | Камня шлакобетонного (ленточными транспортерами) | 5,65 | 5,65 | 3,34 | 3,34 |
| -012 | Кирпича строительного | 9,07 | 9,07 | 6,43 | 6,43 |
| -013 | Блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 9,07 | 9,07 | 6,43 | 6,43 |
| -014 | Изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 9,11 | 9,11 | 6,46 | 6,46 |
| -015 | Металлических конструкций массой до 1 т | 9,03 | 9,03 | 6,40 | 6,40 |
| -016 | Металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 9,03 | 9,03 | 6,40 | 6,40 |
| -017 | Металлических конструкций массой от 3 до6 т | 9,16 | 9,16 | 6,48 | 6,48 |
| -018 | Материалов рулонно-кровельных(линолеум, пергамин, рубероид, толь и т. п.) массой одного места до 80 кг | 9,18 | 9,18 | 6,42 | 6,42 |
| -019 | Материалов, перевозимых в бочках | 8,73 | 8,73 | 6,23 | 6,23 |
| -020 | Материалов, перевозимых в контейнерах | 9,09 | 9,09 | 6,45 | 6,45 |
| -021 | Материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 9,14 | 9,14 | 6,40 | 6,40 |
| -022 | Материалов, перевозимых в ящиках | 9,17 | 9,17 | 6,41 | 6,41 |
| -023 | Изделий керамических, фаянсовых с применением автопогрузчика | 9,17 | 9,17 | 6,16 | 6,20 |
| -024 | Изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов | 9,03 | 9,03 | 6,41 | 6,41 |
| -025 | Воздуховодов и деталей вентиляционных | 9,03 | 9,03 | 6,40 | 6,40 |
| -026 | Переводов стрелочных и пересечений, рельс | 9,11 | 9,11 | 6,46 | 6,46 |
| -027 | Стальных профилей крупных (балки, сваи, сталь квадратная сечением более 40х40 мм, сталь круглая диам. более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т. п.) | 9,06 | 9,06 | 6,42 | 6,42 |
| -028 | Стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 9,11 | 9,11 | 6,46 | 6,46 |
| -029 | Труб асбестоцементных и керамических | 9,00 | 9,00 | 6,38 | 6,38 |
| -030 | Труб металлических с применением автомобильных кранов | 9,06 | 9,06 | 6,42 | 6,42 |
| -031 | Труб металлических с применением автопогрузчика | 8,23 | 8,23 | 6,01 | 6,01 |
| -032 | Черепицы | 8,76 | 8,76 | 6,25 | 6,25 |
| -033 | Шлака | 7,80 | - | 5,47 | - |
| -034 | Щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 7,46 | 5,52 | 5,24 | 3,27 |
| -035 | Глины | 7,80 | - | 5,47 | - |
| -036 | Гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортёрами) | 7,46 | 5,52 | 5,24 | 3,27 |
| -037 | Песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 7,78 | 5,58 | 5,47 | 3,30 |
| -038 | Заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др) | 7,72 | 5,57 | 5,42 | 3,30 |
| -039 | Грунта растительного слоя (земля, перегной) | 7,71 | - | 5,42 | - |
| -040 | Дерна | 7,68 | 5,61 | 5,40 | 3,32 |
| -041 | Мусора строительного с погрузкой вручную | 7,42 | - | 5,06 | - |
| -042 | Мусора строительного с погрузкой транспортёрами | 5,60 | - | 3,32 | - |
| -043 | Мусора строительного с погрузкой экскавторами емкость ковша до 0,5 м3 | 7,46 | - | 5,24 | - |
| -044 | Скреплений рельсовых | 9,23 | 9,23 | 6,48 | 6,48 |
| -045 | Прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 8,41 | 7,49 | 6,08 | 5,70 |

**VIII. Индексы на пусконаладочные работы (без учета ндс)**

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Индекс |
| 1. | К сметной базе 2001: |  |
| 1.1. | - ТЕРп | 10,77 |
| 1.2. | - ФЕРп | 15,15 |

**IX. Индексы к прейскурантным ценам на ремонт,   
наладку и обследование энергетического оборудования**

**к ценам 1991 года (без учета ндс)**

*(Показатели таблицы 9 (пункты 1-6) учитывают накладные расходы и сметную прибыль,   
которые дополнительно не начисляются)*

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прейскуранта | Шифр прейскуранта | Индексы |
| 1 | Ремонт энергетического оборудования | 26-05-204-01 | 56,57 |
| 2 | АКЗ | 26-05-43Э | 56,57 |
| 3 | Ремонт энергетического оборудования | 26-06-19 | 49,87 |
| 4 | Ремонт КИПиА | 26-05-45 | 49,87 |
| 5 | Ремонт КИПиА | ВСН 23-89 | 49,87 |
| 6 | Обследование оборудования. Ведомственный СРЭ, 1991 г. |  | 11,56 |
| 7 | Ценник на пусконаладочные работы «Пожарная автоматика и охранная сигнализация» | ВСН 25 2 09.69-90 | 49,87 |

**X. ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ-ДЕФЛЯТОРЫ  
 к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов,   
осуществляемых за счет средств бюджета Томской области на 2012 – 2014 гг.**

Таблица 10

| Индексы-дефляторы | | **2012** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| **2012** | **I** | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II** | 1,010 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **III** | 1,019 | 1,010 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV** | 1,026 | 1,016 | 1,006 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **V** | 1,032 | 1,022 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VI** | 1,039 | 1,029 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **VII** | 1,045 | 1,035 | 1,026 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | **VIII** | 1,051 | 1,042 | 1,032 | 1,026 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | **IX** | 1,058 | 1,048 | 1,039 | 1,032 | 1,026 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |  |  |
|  | **X** | 1,064 | 1,055 | 1,045 | 1,039 | 1,032 | 1,026 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |  |
|  | **XI** | 1,071 | 1,061 | 1,051 | 1,045 | 1,039 | 1,032 | 1,026 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |  |
|  | **XII** | 1,077 | 1,067 | 1,058 | 1,051 | 1,045 | 1,039 | 1,032 | 1,026 | 1,019 | 1,013 | 1,006 | 1,000 |
| **2013** | **I** | 1,083 | 1,073 | 1,064 | 1,057 | 1,051 | 1,045 | 1,038 | 1,032 | 1,025 | 1,019 | 1,013 | 1,006 |
|  | **II** | 1,089 | 1,080 | 1,070 | 1,064 | 1,057 | 1,051 | 1,044 | 1,038 | 1,031 | 1,025 | 1,019 | 1,012 |
|  | **III** | 1,095 | 1,086 | 1,076 | 1,070 | 1,063 | 1,057 | 1,050 | 1,044 | 1,038 | 1,031 | 1,025 | 1,018 |
|  | **IV** | 1,101 | 1,092 | 1,082 | 1,076 | 1,069 | 1,063 | 1,056 | 1,050 | 1,044 | 1,037 | 1,031 | 1,024 |
|  | **V** | 1,107 | 1,098 | 1,088 | 1,082 | 1,075 | 1,069 | 1,063 | 1,056 | 1,050 | 1,043 | 1,037 | 1,030 |
|  | **VI** | 1,114 | 1,104 | 1,094 | 1,088 | 1,081 | 1,075 | 1,069 | 1,062 | 1,056 | 1,049 | 1,043 | 1,037 |
|  | **VII** | 1,120 | 1,110 | 1,100 | 1,094 | 1,088 | 1,081 | 1,075 | 1,068 | 1,062 | 1,055 | 1,049 | 1,043 |
|  | **VIII** | 1,126 | 1,116 | 1,106 | 1,100 | 1,094 | 1,087 | 1,081 | 1,074 | 1,068 | 1,062 | 1,055 | 1,049 |
|  | **IX** | 1,132 | 1,122 | 1,113 | 1,106 | 1,100 | 1,093 | 1,087 | 1,080 | 1,074 | 1,068 | 1,061 | 1,055 |
|  | **X** | 1,138 | 1,128 | 1,119 | 1,112 | 1,106 | 1,099 | 1,093 | 1,087 | 1,080 | 1,074 | 1,067 | 1,061 |
|  | **XI** | 1,144 | 1,134 | 1,125 | 1,118 | 1,112 | 1,105 | 1,099 | 1,093 | 1,086 | 1,080 | 1,073 | 1,067 |
|  | **XII** | 1,150 | 1,140 | 1,131 | 1,124 | 1,118 | 1,112 | 1,105 | 1,099 | 1,092 | 1,086 | 1,079 | 1,073 |
| **2014** | **I** | 1,156 | 1,146 | 1,137 | 1,130 | 1,124 | 1,117 | 1,111 | 1,105 | 1,098 | 1,092 | 1,085 | 1,079 |
|  | **II** | 1,162 | 1,152 | 1,143 | 1,136 | 1,130 | 1,123 | 1,117 | 1,111 | 1,104 | 1,098 | 1,091 | 1,085 |
|  | **III** | 1,168 | 1,158 | 1,149 | 1,142 | 1,136 | 1,129 | 1,123 | 1,116 | 1,110 | 1,104 | 1,097 | 1,091 |
|  | **IV** | 1,174 | 1,164 | 1,154 | 1,148 | 1,142 | 1,135 | 1,129 | 1,122 | 1,116 | 1,110 | 1,103 | 1,097 |
|  | **V** | 1,180 | 1,170 | 1,160 | 1,154 | 1,148 | 1,141 | 1,135 | 1,128 | 1,122 | 1,115 | 1,109 | 1,103 |
|  | **VI** | 1,186 | 1,176 | 1,166 | 1,160 | 1,153 | 1,147 | 1,141 | 1,134 | 1,128 | 1,121 | 1,115 | 1,109 |
|  | **VII** | 1,191 | 1,182 | 1,172 | 1,166 | 1,159 | 1,153 | 1,147 | 1,140 | 1,134 | 1,127 | 1,121 | 1,114 |
|  | **VIII** | 1,197 | 1,188 | 1,178 | 1,172 | 1,165 | 1,159 | 1,152 | 1,146 | 1,140 | 1,133 | 1,127 | 1,120 |
|  | **IX** | 1,203 | 1,194 | 1,184 | 1,178 | 1,171 | 1,165 | 1,158 | 1,152 | 1,146 | 1,139 | 1,133 | 1,126 |
|  | **X** | 1,209 | 1,200 | 1,190 | 1,184 | 1,177 | 1,171 | 1,164 | 1,158 | 1,151 | 1,145 | 1,139 | 1,132 |
|  | **XI** | 1,215 | 1,205 | 1,196 | 1,189 | 1,183 | 1,177 | 1,170 | 1,164 | 1,157 | 1,151 | 1,145 | 1,138 |
|  | **XII** | 1,221 | 1,211 | 1,202 | 1,195 | 1,189 | 1,183 | 1,176 | 1,170 | 1,163 | 1,157 | 1,150 | 1,144 |
| **2015** | **I** | 1,227 | 1,217 | 1,207 | 1,201 | 1,194 | 1,188 | 1,182 | 1,175 | 1,169 | 1,162 | 1,156 | 1,150 |
|  | **II** | 1,232 | 1,222 | 1,213 | 1,206 | 1,200 | 1,194 | 1,187 | 1,181 | 1,174 | 1,168 | 1,161 | 1,155 |
|  | **III** | 1,238 | 1,228 | 1,218 | 1,212 | 1,205 | 1,199 | 1,193 | 1,186 | 1,180 | 1,173 | 1,167 | 1,161 |
|  | **IV** | 1,243 | 1,233 | 1,224 | 1,217 | 1,211 | 1,205 | 1,198 | 1,192 | 1,185 | 1,179 | 1,172 | 1,166 |
|  | **V** | 1,249 | 1,239 | 1,229 | 1,223 | 1,216 | 1,210 | 1,204 | 1,197 | 1,191 | 1,184 | 1,178 | 1,172 |
|  | **VI** | 1,254 | 1,244 | 1,235 | 1,228 | 1,222 | 1,216 | 1,209 | 1,203 | 1,196 | 1,190 | 1,183 | 1,177 |
|  | **VII** | 1,260 | 1,250 | 1,240 | 1,234 | 1,227 | 1,221 | 1,215 | 1,208 | 1,202 | 1,195 | 1,189 | 1,183 |
|  | **VIII** | 1,265 | 1,255 | 1,246 | 1,239 | 1,233 | 1,227 | 1,220 | 1,214 | 1,207 | 1,201 | 1,194 | 1,188 |
|  | **IX** | 1,271 | 1,261 | 1,251 | 1,245 | 1,238 | 1,232 | 1,226 | 1,219 | 1,213 | 1,206 | 1,200 | 1,194 |
|  | **X** | 1,276 | 1,266 | 1,257 | 1,250 | 1,244 | 1,238 | 1,231 | 1,225 | 1,218 | 1,212 | 1,205 | 1,199 |
|  | **XI** | 1,282 | 1,272 | 1,262 | 1,256 | 1,249 | 1,243 | 1,237 | 1,230 | 1,224 | 1,217 | 1,211 | 1,205 |
|  | **XII** | 1,287 | 1,277 | 1,268 | 1,261 | 1,255 | 1,249 | 1,242 | 1,236 | 1,229 | 1,223 | 1,216 | 1,210 |

Примечание: В таблице приведены индексы-дефляторы в соответствии с данными Минэкономразвития с разбивкой по месяцам.